**DODATEK - ODPADY**

#### název stavby: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

**MŠ RADOST**

Palackého 4059, 430 01 Chomutov

#### místo stavby: Palackého 4059, 430 01 Chomutov

#### katastr. území: Chomutov I.

#### pozemky p.č.: st.č.  [2471](https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Tq6PxuB4W3pwubLzcUHGyt8wjYAigBkiYSI97HN9Aw3i2n-nLa3ESlj_2RNIeuGW7GKLrin-8E5z59OFN-1wJE03okhDQOmEzUrqDWkhcflJf1eg66RWtb3qYuXkoXQF), p.č. 2470/1

Minimalizace dopadů stavby na životní prostředí bude zajištěna následujícími opatřeními:

S odpady vzniklými při odstraňování stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími souvisejícími právními předpisy v platném znění.

Dle Směrnice 2008/98/ES o odpadech (rámcová směrnice o odpadech § 9a - hierarchie způsobů nakládání s odpady) bude zhotovitel v první řadě předcházet vzniku odpadů, tzn. využitelný materiál bude dále využit, případně bude odpad recyklován nebo hledáno jiné využití, až v poslední řadě bude řešeno uložením na skládku.

Veškerý odpad musí být předán osobám oprávněným nakládat s odpadem, ať se jedná o recyklaci, jiné využití (např. energetické využití) nebo jejich uložení na skládku. O veškerých odpadech vzniklých na stavbě povede původce odpadu evidenci a bude zakládat doklady o nakládání s odpadem.

Odpady na stavbě budou separovány do menších či větších kontejnerů dle druhu a kategorií odpadů, pokud to prostory na stavbě dovolí, nebo se vytvoří místa určená k naložení a odvezení odpadu a předání oprávněným osobám pro nakládání s odpady. Místa budou viditelně označena a zabezpečena.

Předpokládaná skladba vzniklých odpadů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.odpadu** | **název odpadu** | **původ** | **kateg.** | **Předpokládané množství** | **způsob nakládání s odpadem** |
| 170405 | Železo a ocel | klemp. konstrukce, ocelové konstrukce | 0 | 2t | Předání k recyklaci do sběrny kovových odpadů |
| 170102 | Cihly | zdivo světlíků | 0 | 9t | Předání k recyklaci recyklačnímu středisku |
| 170202 | Sklo | skleněné výplně | 0 | 1,5t | Předání k recyklaci recyklačnímu středisku |
| 170101 | Beton | okapový chodníček, konstrukce světlíků | 0 | 65t | Předání k recyklaci recyklačnímu středisku |
| 170201 | Dřevo | výplně otvorů | 0 | 0,05t | Jiné využití – energetické využití |
| 170103 | Tašky a keramické výrobky | dlažba | 0 | 5t | Předání k recyklaci recyklačnímu středisku |
| 170203 | Plasty | výplně otvorů | 0 | 0,5t | Předání k recyklaci recyklačnímu středisku |
| 170301 | Asfaltové směsi  obsahující dehet | chodníček | N | 10t | Uložení na skládku |
| 150101 | Papírové nebo lepenkové obaly | obaly | 0 | 0,05t | Předání k recyklaci recyklačnímu středisku |
| 150102 | Plastové obaly | obaly | 0 | 0,05t | Předání k recyklaci recyklačnímu středisku |
| 170604 | Izolační materiály | polystyren-střecha, fasáda | 0 | 0,1t | Jiné využití - energetické využití |
| 200127 | Barvy, lepidla | zbytky | N | 0,01 | Uložení na skládku |